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СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 1
По адресу: автодорога Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (по направлению движения в сторону с. Сосновка)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 2
По адресу: автодорога Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (по направлению движения в сторону с. Сосновка), в р–не  магазин 77 минимаркет, (правая сторона)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 3
По адресу: автодорога Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (по направлению движения в сторону с. Сосновка), в р–не  магазин 77 минимаркет, (левая сторона)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 4
По адресу: автодорога Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (по направлению движения в сторону с. Сосновка), в р-не поворота на ул. Дм. Зарукина (левая сторона)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 5
По адресу: автодорога Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (по направлению движения в сторону с. Сосновка), в р-не поворота на ул. Дм. Зарукина (правая сторона)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 6
По адресу: с. Сосновка, пересечение ул. Трактовая и ул. Набережная, в р-не православной церкви

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


[bookmark: _GoBack]СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № СО 7
По адресу: с. Сосновка, ул. Трактовая, в р-не магазина «Восьмерка» 

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



165


image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg
e.“ WJ.

* »
.3
dWIvR@Q@DMI ‘uf





image14.jpeg




image15.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg
6180

3x6 m

I800

3350

4500





image3.jpeg
.Q
-~ v ‘
" asTtopopora Yconke-BenopeyeHck
> -MuweneBska-Muxaiinoska
» - (“ HanpaeneHuio B
.
. L
o gw
- /
o ." 4
v T ‘ .




image4.jpeg




