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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 1
По адресу: р.п. Тельма, ул. Крупской, в р-не АЗС «Фаст Оил» и СТО «Форсаж»

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 2
По адресу: р.п. Тельма, ул. Крупской, в р-не АЗС «Фаст Оил» и СТО «Форсаж»

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 3
По адресу: р.п. Тельма, ул. Крупской, на опоре освещения в р-не здания столовая «Корона»

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 4
По адресу: р.п. Тельма, ул. Крупской, на опоре освещения в р-не здания столовая «Корона»

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 5
По адресу: р.п. Тельма, в р-не здания по адресу: ул. Крупской, 28

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 2х3 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 1 м до 1,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 6
По адресу: р.п. Тельма, в р-не здания по адресу: ул. Крупской, 11 (администрация Тельминского муниципального образования)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля 
бегущей строки (электронное табло): 4х0,4 м (проект), 
- 1 сторонний

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бегущая строка (электронное табло) 




СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 7
По адресу: р.п. Тельма, на строении расположенном в р-не здания по адресу: ул. Крупской, 11 

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 4х4 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 8
По адресу: р.п. Тельма, на опоре освещения в р-не здания по адресу: ул. Крупской, 11 а (магазин «Солнечный»)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 9
По адресу: р.п. Тельма, на опоре освещения в р-не пересечения улиц Крупской и Ленина

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 10
По адресу: р.п. Тельма, на строении расположенном в р-не здания по адресу: ул. Ленина, 27 (кафе «Талисман»)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 4х4 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 11
По адресу: р.п. Тельма, ул. Ленина, в р-не моста  через р. Тельминка, 70 км по направлению из г. Иркутска

	
	
	тип РК


	Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.




СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 12
По адресу: р.п. Тельма, ул. Ленина, в р-не съезда с моста  через р. Тельминка, в р-не 70 км по направлению из г. Иркутска

	
	
	тип РК


	Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТЕ 13
[bookmark: _GoBack]По адресу: р.п. Тельма,в р-не пересечения  ул. Крупской и ул. Кирова, 50 м до знака дорожного движения

	
	
	тип РК


	Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.
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