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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 1
По адресу: р.п. Тайтурка, пересечение улиц Фрунзе и Пеньковского, жилой дом № 13

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х9 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 2
По адресу: р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 8 (здание администрации р.п. Тайтурка)

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 2х3 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 1 м до 1,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 3
По адресу: р.п. Тайтурка, ул. Мичурина, 4 а (в р-не здания клуба)

	
	
	тип РК

	

	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,8х1,75 м (проект), 
- 2 сторонний

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.


	



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА  4
По адресу: р.п. Тайтурка, ул. Нефтебазовская, 12 а

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х12 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 5
По адресу: р.п. Тайтурка, ул. Нефтебазовская, 20 магазин «Телец»

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 6
По адресу: р.п. Тайтурка, ул. Нефтебазовская, 8

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х12 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 7
По адресу: р.п. Тайтурка, пересечение ул. Урожайная и ул. Нефтебазовская, в р-не д.№ 15

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,8х1,75 м (проект), 
- 2 сторонний

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.




СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 8
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения в р-не пересечения ул. Пеньковского ул. Мичурина

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 9
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения по ул. Мичурина

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 10
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения по ул. Мичурина, в р-не д. № 4

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 11
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения в р-не пересечения ул. Пеньковского и ул. Фрунзе

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 12
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения по ул. Пеньковского, в р-не здания аптеки

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 13
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения по ул. Пеньковского, в р-не д. № 15

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 14
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения в р-не пересечения ул. Пеньковского и ул. Победы

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 15
По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения по ул. Пеньковского

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,2х1,8 м (проект), 
- 2  сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ТА 16
 По адресу: р.п. Тайтурка, на опоре освещения по ул. Победы, в р-не торговых рядов
	

	
	тип РК


	
Карта
[bookmark: _GoBack]
	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 1,8х1,75 м (проект), 
- 2 сторонний

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.
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