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СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 1
По адресу: п. Железнодорожный, в р-не пересечения ул. Трактовая и ул. Мира и Дружбы, напротив остановки

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 2
По адресу: : п. Железнодорожный, на опоре освещения по  ул. Трактовая (левая сторона)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 3
По адресу: : п. Железнодорожный, на опоре освещения в р-не  пересечения ул. Трактовая и ул. Садовая (левая сторона)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 4
По адресу: : п. Железнодорожный, на опоре освещения в р-не  пересечения ул. Трактовая и ул. Садовая (левая сторона)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 5
По адресу: : п. Железнодорожный, на опоре освещения в р-не  пересечения ул. Трактовая и ул. Садовая (правая сторона)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 6
По адресу: : п. Железнодорожный, на опоре освещения в р-не  пересечения ул. Трактовая и ул. Садовая (правая сторона)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 7
По адресу: : п. Железнодорожный, на опоре освещения в р-не  пересечения ул. Трактовая и ул. Садовая (правая сторона)

	
	
	тип РК



	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 0,8х1,2 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 4 м до 4,5 м;
Направление размещения от дороги. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 8
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Трактовая, 14 магазин «Рубин»

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 2х3 м (проект), 
- 2-х сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 1 м до 1,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 9
По адресу: п. Железнодорожный, пересечение ул. Трактовая и ул. Комсомольская, в р-не остановки

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 10
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, в р-не магазина «Коробейник», напротив  остановки

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 2 сторонний
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 11
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, на фасаде жилого дома № 30

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 12
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, на фасаде жилого дома № 34

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 13
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, на фасаде жилого дома № 35

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 14
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, на фасаде жилого дома № 36

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.


[bookmark: _GoBack]СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № ЖЕ 15
По адресу: п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, на фасаде жилого дома № 37

	
	
	тип РК


	
Карта

	

	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля: 3х6 м (проект), 
- 1 сторонний
- допустимая высота от уровня земли: от 2,5 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
- бумажный постер;
- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей 
  системы подсвета.
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